附件

采购设备清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **规格/型号** | **参数** | **数量** |
| 1 | 数码微单相机 | 全画幅微单相机  重量不超过700克 | 同时兼顾照片和视频功能，满足专业图片和视频拍摄需求  像素不低于3000万，对焦点不低于700个  支持4K60P  5级以上防抖  双卡槽设计  具有实时追踪和实时眼部对焦功能 | 1 |
| 2 | 镜头1 | 微单相机卡口配套的标准焦段变焦镜头 | 恒定光圈，最大光圈不小于F2.8 | 1 |
| 3 | 镜头2 | 微单相机卡口配套的定焦镜头 | 焦段40-55mm，最大光圈不小于F1.4 | 1 |
| 4 | 相机电池 | 电池 | 和相机配套的原厂电池  容量不低于2000mAh | 2 |
| 5 | 相机CF内存卡 | 适用于全画幅微单相机的CF内存卡  28mmX20mmX2.8mm | 内存不小于256g，读写速度不小于800M/秒，支持4K60P视频录制 | 1 |
| 6 | 相机SD内存卡 | 适用于全画幅微单相机的SD内存卡  32mmX24mmX2.1mm | 内存不小于128G，读写速度不小于200MB/秒，支持4K、1080P视频录制 | 1 |
| 7 | 相机稳定器 | 1.5KG | 负载4.5KG以上 | 1 |
| 8 | 机顶闪光灯 | 微单相机卡口配套的机顶闪光灯 | 闪光覆盖范围28-105  支持ttl，支持高速同步（最高1/8000秒）、前帘同步、后帘同步，功率（1/1档位）不低于70Ws | 1 |
| 9 | Led补光灯 | 616x56x56mm | 最大功率不低于20W  色温控制范围：2500K-8500K  全功率续航时间不低于90分钟 | 1 |
| 10 | 无线麦克风 | 46mmX30.9mmX21mm | 两发一收  工作时长不低于6小时 | 1 |